{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","进口免税动漫生产用品建议清单"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,5,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,5,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,5,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,5,19,5],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,5,23,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["动漫企业免税进口动漫开发生产用品清单"]
["编号","产品类别","税则号列","类型","产品名称","技术规格描述"]
[{"$nulls":5},"功能用途","核心规格","产品描述"]
["TF001","二维无纸动画软件与设备",85234020,"软件","二维无纸动画制作软件","二维无纸动画造型建立、动画口型同步、特效制作等全流程支持软件。","工作模式:点阵式、矢量式\n支持分辨率>=1080\n口型自动对位\n","光盘"]
[null,null,84715040,"软硬一体","数字化仪","提供创作人员类似图画板的数字化输入工具，能精确模拟各种传统画笔、笔刷与马克笔的笔触表现，可以在超过21.3英寸的屏幕上更加自然和直观地操作。","像素数>=1600×1200\n分辨率>=0.005毫米/点 \n笔压感级数>=2048级 ","数字交互式绘制屏幕及数字绘制笔"]
["TF002","定格动画创作软件",85234020,"软件","定格动画创作软件","定格动画制作全流程支持软件","以每秒30格的速度预览动画影片\n支持输入影像灯箱功能（可以用来和已截取的画面做比较）\n可以使用Rig Removal工具删除拍摄时使用的辅助构件","光盘"]
["TF003","三维建模、动画软件",85234020,"软件","三维建模、动画软件","计算机三维图形的模型创建、表示与修改；三维图形动画的制作。","可以自由绘制设定相机运动轨迹，并可保存、输出、导入、复用\n支持三维建模，动画，可视化设计，特效，渲染等功能\n提供模拟布料和毛发形态的工具","光盘"]
["TF004","镜头轨迹运动控制设备与软件","85234020\n84289090\n84714920\n84714940","软硬一体","运动拍摄控制系统","由软件控制的精密机械与电子装置，实现对所安装的摄像机的运动轨迹进行精确控制与记录。","机头旋转速度每秒种90度以上\n系统移动速度大于每秒钟2米\n运动误差小于0.01毫米\n有效载荷30公斤以上","底座\n机械控制臂\n旋转控制塔身\n摄影设备安装架\n精确轨道"]
["TF005","胶片扫描设备",84716050,"硬件","胶片数字化仪","动画前期制作的胶片输入，将电影胶片转换成数字图像","35毫米4片孔扫描分辨率超过4K\n数字化色彩深度超过12bit\n2K处理速度大于4格/秒","主机柜式胶片数字化仪及系统控制器"]
["TF006","三维扫描设备",90314990,"硬件","三维激光扫描仪","通过对物体空间外形和结构数字化信息的获取，设计和制作动画中的虚拟角色和场景。","获取时间：<20秒；\n每个扫描仪纹理贴图分辨率：1280×1024；\n每秒处理超过3万个点数据","激光扫描头\n扫描主控机身"]
[null,null,90314990,"硬件","三维光学扫描仪",null,"精度：单帧<=0.15mm 复帧<=0.05mm\n分辨率:单帧>=200'000 points\n速率>=30km/h\n捕捉时间 < 1s","光学扫瞄头\n扫描主控机身"]
["TF007","运动捕捉设备",90314990,"硬件","光学动作捕捉系统","用于动画制作，将表演者的肢体动作或者面部表情进行数字化采集。","捕捉精度误差小于0.001毫米；\n采集速度大于120次/秒\n分辨率超过400万象素；\n支持多单元、多摄像机的实时三维运动数据采集；","高分辨率、高速数字摄像头\n数据手套\n图像数据集线器\n专用采集服装"]
[null,null,90314990,"硬件","惯性动作捕捉系统",null,"节点数 > 10个\n传输范围（户外） > 100米\n传输范围（室内无障碍） > 50米\n传感器分辨率 < 0.1度\n实际分辨率 < 2度","机械式传感器组件\n图像数据集线器"]
["TF008","集群渲染软件与管理系统",85234020,"软件","三维渲染软件","计算机三维图形专业渲染软件","支持局部光线追踪\n支持全域照明\n支持 HDRI\n支持深影效果：可表现出电影中真实的毛发运动和影子运动","光盘"]
[null,null,85234020,"软件","集群渲染管理系统","将三维场景分发给集群渲染中的其他机器进行处理，并提供的网络渲染、在线渲染结果查看、多用户管理、计费管理、调度管理等功能。","包含渲染节点和管理节点许可\n可支持多节点发布渲染\n支持多种应用软件的分发渲染：3DsMax、Maya、Nuke、Skake等","光盘"]
["TF009","数字特效、合成、后期调色与调光软件及设备",85234020,"软件","视觉特效设计与合成软件","通过计算机对视频或图像文件进行管理和图像处理，对原始视频与图像素材进行计算，生成新的视频与图像。实现动画中立体的虚拟的特殊视觉效果，包括动画片素材合成、二维动画特效、三维动画特效创作与制作。","提供真实3D合成环境\n支持大部分常用图像格式             支持4通道以上图像                   支持浮点格式图像合成","光盘"]
[null,null,"85234020\n84714120\n84714140\n84714920\n84714940","软硬一体","视觉特效设计、合成、后期调色与调光软硬一体化系统",null,"支持2K以上、对数编码的无压缩数据的实时采集，播放、制作输出\n色彩深度达到10Bit以上\n输入输出格式高清10Bit以上\n含有内置的色彩校正管理系统","超高性能工作站主机\n专用操作面板\n高级显示设备\n外置高速特殊存储装置\n高性能特殊图像处理板卡                  "]
["TF010","数字剪辑、编辑软件及设备",85234020,"软件","非线性剪辑、编辑软件","现代动漫视频的剪辑、编辑工作都是借助计算机来进行数字化制作。非线性编辑只要上传一次就可以多次的编辑，信号质量始终不会变低，所以节省了设备、人力，提高了效率。非线性编辑需要专用的编辑软件、硬件，在现在绝大多数的动画制作机构都采用了这类系统。","包含大部分整合、剪辑、音频、绘画、文字制作、图形设计和视觉特效创造工具\n支持大部分主要媒体格式             可进行高清1920x1080以上分辨率项目剪辑","光盘"]
[null,null,"85234020\n84714120\n84714140\n84714920\n84714940","软硬一体","非线性剪辑、编辑软硬一体化系统",null,"支持高标清所有格式文件剪辑\n支持edl和cutlist文件","高性能工作站主机\n显示设备\n高性能图像处理板卡                  "]
["TF011","胶片记录设备",84716060,"硬件","胶片记录仪","动画后期制作的胶片输出，将存储在计算机中的图像或视频序列曝光在胶片负片上。","分辨率：可在35毫米胶片上记录2K、4K或更高分辨率\n记录速度：2K分辨率的速度不低于2秒一格；4K分辨率的速度不低于6秒一格\n可接受胶片类型片种：至少包括中间片和底片\n密度范围：能够在中间片上记录2.046个密度值","机柜式记录仪主机"]
["TF012","图像视频转换、输出设备","84714120\n84714140\n84718000","硬件","图像视频转换、输出设备","通过记录设备对数字视频信号进行记录，通过采集设备将数字视频信号转换成数字视频文件或图像文件，通过输出设备将数字视频文件或图像文件转换成数字图像信号。","图像记录码率440兆以上\n同时记录8轨以上非压缩音频\n能够记录不压缩的DPX格式计算机图形文件，可以使用SDI接口输出图像","数字视频、文件转换器\n超高码率数字录像机"]
["TF013","音频后期处理设备与软件",85234020,"软件","音频后期处理软件","对动画片声音进行处理与加工。","可以同时处理的音轨数量 > 128个\n支持最多1024轨声音同时播放混合","光盘"]
[null,null,"85234020\n85437099\n","软硬一体","数字调音台",null,"可以同时处理的音轨数量 > 128个\n支持最多1024轨声音同时播放混合\n调音台全部模块具备自动化记忆能力，能够根据时间点记忆旋钮和推子位置，并无限还原每一部操作","工作站式数字调音台"]

{"sheet":"进口免税动漫生产用品建议清单","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,5,11,5],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,5,13,5],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,5,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,5,19,5],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,5,23,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["动漫企业免税进口动漫生产用品清单"]
["编号","产品类别","税则号列","类型","产品名称","技术规格描述",null,null,"参考价格","参考品牌"]
[{"$nulls":5},"功能用途","核心规格","主要部件"]
["TF001","二维无纸动画软件与设备",8523402000,"软件","二维无纸动画制作软件","二维无纸动画造型建立、动画口型同步、特效制作等全流程支持软件。","工作模式:点阵式、矢量式\n支持分辨率>=1080\n口型自动对位\n","光盘","15万元","Toon Boom Sutdio\nToonz"]
[null,null,8471504000,"软硬一体","数字化仪","提供创作人员类似图画板的数字化输入工具，能精确模拟各种传统画笔、笔刷与马克笔的笔触表现，可以在超过21.3英寸的屏幕上更加自然和直观地操作。","像素数>=1600×1200\n分辨率>=0.005毫米/点 \n笔压感级数>=2048级 ","数字交互式绘制屏幕及数字绘制笔","3万元","Wacom"]
["TF002","定格动画创作软件",8523402000,"软件","定格动画创作软件","定格动画制作全流程支持软件","以每秒30格的速度预览动画影片\n支持输入影像灯箱功能（可以用来和已截取的画面做比较）\n可以使用Rig Removal工具删除拍摄时使用的辅助构件","光盘","3万元","Stop Motion"]
["TF003","三维建模、动画软件",8523402000,"软件","三维建模、动画软件","计算机三维图形的模型创建、表示与修改；三维图形动画的制作。","可以自由绘制设定相机运动轨迹，并可保存、输出、导入、复用\n支持三维建模，动画，可视化设计，特效，渲染等功能\n提供模拟布料和毛发形态的工具","光盘","2.5万元","3Ds Max\nMaya"]
["TF004","镜头轨迹运动控制设备与软件","8523402000\n8428909090\n8471492000\n8471494000","软硬一体","运动拍摄控制系统","由软件控制的精密机械与电子装置，实现对所安装的摄像机的运动轨迹进行精确控制与记录。","机头旋转速度每秒种90度以上\n系统移动速度大于每秒钟2米\n运动误差小于0.01毫米\n有效载荷30公斤以上","底座\n机械控制臂\n旋转控制塔身\n摄影设备安装架\n精确轨道","650万元","Milo"]
["TF005","胶片扫描设备",8471605000,"硬件","胶片数字化仪","动画前期制作的胶片输入，将电影胶片转换成数字图像","35毫米4片孔扫描分辨率超过4K\n数字化色彩深度超过12bit\n2K处理速度大于4格/秒","主机柜式胶片数字化仪及系统控制器","450万元","ARRI Group \nCinevation AS\nlasergraphics"]
["TF006","三维扫描设备",9031499090,"硬件","三维激光扫描仪","通过对物体空间外形和结构数字化信息的获取，设计和制作动画中的虚拟角色和场景。","获取时间：<20秒；\n每个扫描仪纹理贴图分辨率：1280×1024；\n每秒处理超过3万个点数据","激光扫描头\n扫描主控机身","120万元（6摄像头配置）","InSpeck\nCYBERWARE\nVIRTUS\nCreaform"]
[null,null,9031499090,"硬件","三维光学扫描仪",null,"精度：单帧<=0.15mm 复帧<=0.05mm\n分辨率:单帧>=200'000 points\n速率>=30km/h\n捕捉时间 < 1s","光学扫瞄头\n扫描主控机身","10万元（单摄像头配置）","Broadway"]
["TF007","运动捕捉设备",9031499090,"硬件","光学动作捕捉系统","用于动画制作，将表演者的肢体动作或者面部表情进行数字化采集。","捕捉精度误差小于0.001毫米；\n采集速度大于120次/秒\n分辨率超过400万象素；\n支持多单元、多摄像机的实时三维运动数据采集；","高分辨率、高速数字摄像头\n数据手套\n图像数据集线器\n专用采集服装","350万元（32摄像头配置）","Vicon\nMotionAnalysis"]
[null,null,9031499091,"硬件","惯性动作捕捉系统",null,"节点数 > 10个\n传输范围（户外） > 100米\n传输范围（室内无障碍） > 50米\n传感器分辨率 < 0.1度\n实际分辨率 < 2度","机械式传感器组件\n图像数据集线器","45万元","Animazoo"]
["TF008","集群渲染软件与管理系统",8523402000,"软件","三维渲染软件","计算机三维图形专业渲染软件","支持局部光线追踪\n支持全域照明\n支持 HDRI\n支持深影效果：可表现出电影中真实的毛发运动和影子运动","光盘","3万元","Renderman"]
[null,null,8523402000,"软件","集群渲染管理系统","将三维场景分发给集群渲染中的其他机器进行处理，并提供的网络渲染、在线渲染结果查看、多用户管理、计费管理、调度管理等功能。","包含渲染节点和管理节点许可\n可支持多节点发布渲染\n支持多种应用软件的分发渲染：3DsMax、Maya、Nuke、Skake等","光盘","2万元","Muster\nQube！"]
["TF009","数字特效、合成、后期调色与调光软件及设备",8523402000,"软件","视觉特效设计与合成软件","通过计算机对视频或图像文件进行管理和图像处理，对原始视频与图像素材进行计算，生成新的视频与图像。实现动画中立体的虚拟的特殊视觉效果，包括动画片素材合成、二维动画特效、三维动画特效创作与制作。","提供真实3D合成环境\n支持大部分常用图像格式             支持4通道以上图像                   支持浮点格式图像合成","光盘","6万元","Nuke                                 Flare                                Fusion"]
[null,null,"8523402000\n8471412000\n8471414000\n8471492000\n8471494000","软硬一体","视觉特效设计、合成、后期调色与调光软硬一体化系统",null,"支持2K以上、对数编码的无压缩数据的实时采集，播放、制作输出\n色彩深度达到10Bit以上\n输入输出格式高清10Bit以上\n含有内置的色彩校正管理系统","超高性能工作站主机\n专用操作面板\n高级显示设备\n外置高速特殊存储装置\n高性能特殊图像处理板卡                  ","230万元","Flame\nQuantel\nLustre\nAvid\nDa Vinc"]
["TF010","数字剪辑、编辑软件及设备",8523402000,"软件","非线性剪辑、编辑软件","现代动漫视频的剪辑、编辑工作都是借助计算机来进行数字化制作。非线性编辑只要上传一次就可以多次的编辑，信号质量始终不会变低，所以节省了设备、人力，提高了效率。非线性编辑需要专用的编辑软件、硬件，在现在绝大多数的动画制作机构都采用了这类系统。","包含大部分整合、剪辑、音频、绘画、文字制作、图形设计和视觉特效创造工具\n支持大部分主要媒体格式             可进行高清1920x1080以上分辨率项目剪辑","光盘","12万元","Smoke\nFinalCut"]
[null,null,"8523402000\n8471412000\n8471414000\n8471492000\n8471494000","软硬一体","非线性剪辑、编辑软硬一体化系统",null,"支持高标清所有格式文件剪辑\n支持edl和cutlist文件","高性能工作站主机\n显示设备\n高性能图像处理板卡                  ","10万元（含硬件卡）","Avid\nDPS"]
["TF011","胶片记录设备",8471606000,"硬件","胶片记录仪","动画后期制作的胶片输出，将存储在计算机中的图像或视频序列曝光在胶片负片上。","分辨率：可在35毫米胶片上记录2K、4K或更高分辨率\n记录速度：2K分辨率的速度不低于2秒一格；4K分辨率的速度不低于6秒一格\n可接受胶片类型片种：至少包括中间片和底片\n密度范围：能够在中间片上记录2.046个密度值","机柜式记录仪主机","500万元","ARRI Group \nCinevation AS\nlasergraphics"]
["TF012","图像视频转换、输出设备","8471412000\n8471414000\n8471800000","硬件","图像视频转换、输出设备","通过记录设备对数字视频信号进行记录，通过采集设备将数字视频信号转换成数字视频文件或图像文件，通过输出设备将数字视频文件或图像文件转换成数字图像信号。","图像记录码率440兆以上\n同时记录8轨以上非压缩音频\n能够记录不压缩的DPX格式计算机图形文件，可以使用SDI接口输出图像","数字视频、文件转换器\n超高码率数字录像机","100万元","Sony SR\nDVS"]
["TF013","音频后期处理设备与软件",8523402000,"软件","音频后期处理软件","对动画片声音进行处理与加工。","可以同时处理的音轨数量 > 128个\n支持最多1024轨声音同时播放混合","光盘","15万元","Pro Tools"]
[null,null,"8523402000\n8543709990\n","软硬一体","数字调音台",null,"可以同时处理的音轨数量 > 128个\n支持最多1024轨声音同时播放混合\n调音台全部模块具备自动化记忆能力，能够根据时间点记忆旋钮和推子位置，并无限还原每一部操作","工作站式数字调音台","70万元","Pro Tools\n"]